<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="FXCORE_MODULE">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FXCORE_MODULE">
<pin name="INL"/>
<pin name="INR"/>
<pin name="GND_0"/>
<pin name="NC_0"/>
<pin name="3V3_0"/>
<pin name="POT0"/>
<pin name="POT1"/>
<pin name="POT2"/>
<pin name="POT3"/>
<pin name="POT4"/>
<pin name="POT5"/>
<pin name="SW0"/>
<pin name="SW1"/>
<pin name="SW2"/>
<pin name="SW3"/>
<pin name="SW4"/>
<pin name="9V"/>
<pin name="NC_1"/>
<pin name="GND_1"/>
<pin name="NC_2"/>
<pin name="PGM"/>
<pin name="TAP"/>
<pin name="BYP"/>
<pin name="U1"/>
<pin name="U0"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="3V3_1"/>
<pin name="NC_3"/>
<pin name="GND_2"/>
<pin name="OUTR"/>
<pin name="OUTL"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FXCORE_MODULE">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FXCORE_MODULE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FXCORE_MODULE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3_0" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3_1" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="9V" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="BYP" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_0" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="INL" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="INR" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_0" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_1" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_2" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_3" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTL" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTR" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="PGM" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="POT0" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="POT1" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="POT2" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="POT3" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="POT4" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="POT5" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="SW0" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="SW1" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="SW2" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="SW3" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="SW4" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="TAP" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="U0" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="U1" pad="P$24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>